	Giunta Regionale Ligure - seduta 13 febbraio 2015

	OPERA
	Piano di recupero di Vallecrosia Alta recupero alloggi E.R.P.

	SETTORE
	Edilizia residenziale

	COMUNE
	Vallecrosia

	PROVINCIA
	Imperia

	INDIRIZZO
	Via Martiri – via dei Grossi

	DESCRIZIONE INTERVENTO
	L’obiettivo dell’intervento è volto a contribuire al recupero e alla riqualificazione delle caratteristiche architettoniche del centro storico. Infatti il progetto interviene su un’area urbana, allo stato di rudere, interamente ricompresa nel “Piano di recupero del centro storico di Vallecrosia”. La zona è disciplinata da una norma di Piano Regolatore che consente la ricostruzione o ricomposizione o ampliamento di edifici attualmente allo stato di ruderi, con possibilità di realizzare una costruzione in tutto o in parte nuova, utilizzando gli stessi materiali previsti nella costruzione originaria. La stessa norma stabilisce anche che la volumetria dovrà essere minore od uguale a quella iniziale. L’intervento di A.R.T.E. si integra con le iniziative pubbliche o private, già eseguite o in corso. Il progetto consiste nella ricostruzione dell’edificio originario facendo riferimento alle preesistenze rilevabili, sviluppandolo su quattro piani. L’opera, considerata la necessità di procedere urgentemente a mettere in sicurezza tutta l’area e le costruzioni circostanti, è stata divisa in due lotti. Il primo, recentemente ultimato, è consistito nel consolidamento delle murature circostanti il sedime, nello scavo delle macerie e nella demolizione delle murature residuate dal crollo dell’edificio originario e nella realizzazione di parte della platea in fondazione. Originariamente era prevista la realizzazione di 7 alloggi che si sono ridotti a 6 per l’impossibilità di procedere ulteriormente negli scavi di svuotamento del sedime. Dei 6 alloggi 5 sono bilocali di superficie utile da 58 a 65 mq. Nello specifico sono composti da un soggiorno più angolo cottura, una camera da letto, disimpegno e bagno. L'ultimo è un monolocale. La facciata sarà finita con intonaco, i serramenti esterni saranno a persiana, la copertura in tegole marsigliesi e il riscaldamento autonomo. Rispetto al progetto originario, sono introdotte varianti non sostanziali che, pur necessitando di autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune, non comportano un riavvio del procedimento tecnico-amministrativo.

	COMMITTENTE
	A.R.T.E. Imperia

	QUADRO TECNICO ECONOMICO
	€ 1.500.000,00

	FINANZIAMENTO
	Fondi aziendali                                                             €    556.320,00
Fondi Regionali PRU                                                         €    943.680,00

	INIZIO LAVORI
	14 gennaio 2013

	FINE LAVORI
	31 dicembre 2016

	INAUGURAZIONE
	febbraio 2017


